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1. Oświadczenie projektanta:

	Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  2021.2351 tj)

OŚWIADCZAM,
że PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU modernizacji sieci wodociągowych, ROD  im. Ks. Bolko w Świdnicy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Podpis :  Agnieszka Sakowska





















5. OPIS TECHNICZNY.
5.1. Przedmiot inwestycji.
 Tematem opracowania jest  projekt budowlany robót instalacyjnych, w zakresie modernizacji ogrodowych sieci wodociągowych na ogrodach 4, 5 i 5A, polegający na budowie nowych studni wodomierzowych, oraz wymianie armatury i wodomierzy w istniejących studniach wodomierzowych.

5.2. Lokalizacja.

Lokalizacja:  Miasto Świdnica, ogród nr 5 dz. Nr 1821, ogród nr 5A dz. Nr 275 , ogród nr 4 dz. Nr 268 - obręb 5 Zachód.
Adres:       Świdnica ul. Staszica, Lompy.

5.3. Podstawa opracowania.
     
-mapa do celów projektowych w skali 1:1000,
-koncepcja projektowa wykonania studni wodomierzowych,
-wizja lokalna w terenie,
-ustalenia z Inwestorem,
5.4. Istniejące zagospodarowanie.

   Na terenie ROD Ks. BOLKO w Świdnicy przy ul. Lompy na ogrodzie nr 5, znajduje się ujęcie wód podziemnych (z monitorowanym zużyciem wody, przez Wody Polskie, wg  aktualnego pozwolenia wodno-prawnego). Z tego ujęcia, za pomocą ogrodowych sieci wodociągowych, zaopatrywane są w wodę ogrody nr 4, 5, 5A, należące do inwestora tj. ROD Ks. BOLKO, oraz inne ogrody takie jak ogród ŚFUP, RELAKS, POD DĘBEM, ASTER, RÓŻA i MALWA należące do Polskiego Związku Działkowców. Istniejąca ogrodowa sieć wodociągowa, jest częściowo opomiarowania.
  
5.5. Projektowane zagospodarowanie.

     W celu ograniczenia strat wody i bardziej oszczędnego gospodarowania podziemnymi zasobami wody, zarządy ogrodów działkowych podjęły decyzję o modernizacji działkowych sieci wodociągowych. Modernizacja będzie polegać na podziale sieci wodociągowej na sektory i bardziej dokładnym opomiarowaniu sektorów (projektowane studnie wodomierzowe, SW1-sektor obejmujący podliczniki ogrodów RELAKS, POD DĘBEM i ŚFUP,   studnia wodomierzowa SW2-sektor obejmujący podlicznik ogrodów 5A, RÓŻA, MALWA i ogród nr 4). Studnie SW3, SW4, z podlicznikami będą służyć do opomiarowania ogrodu 5A, a studnia SW5, z podlicznikiem, do opomiarowania ogrodu nr 4. Takie opomiarowanie z zasuwami i zaworami odcinającymi, oraz podział na sektory umożliwi szybszą i bardziej dokładną lokalizację awarii ogrodowych sieci wodociągowych.
          Szczegółowy projekt  modernizacji ogrodowych sieci wodociągowych obejmuje :
	a) w ogrodzie nr 5, wykonanie na sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN150, dwóch 	studni wodomierzowych SW1 i SW2, o średnicy 1200mm, głębokości 1,3m, 	wyposażonych w zasuwę kołnierzową DN80 i wodomierz kołnierzowy DN80,
	b) w ogrodzie nr 5A, na sieci wodociągowej z rur stalowych DN50, w dwóch 	istniejących studniach wodomierzowych SW3 i SW4, wymiana armatury i wodomierzy 	o średnicy DN40,
	c) w ogrodzie nr 4, wykonanie na sieci wodociągowej z rur PCV DN110, jednej studni 	wodomierzowej SW5, o średnicy 1000mm, głębokości 1,3m, wyposażonej w zawór 	kulowy DN 50 i wodomierz DN50,

5.6. Podstawowe normy i przepisy.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu. PN-EN 752-2:200
- PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.



                                            Opracowała : Agnieszka Sakowska


































6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
a) Nazwa i adres obiektu budowlanego.
	Modernizacja ogrodowych sieci wodociągowych obejmująca :
	a) w ogrodzie nr 5, wykonanie na sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN150, dwóch 	studni 	wodomierzowych SW1 i SW2, o średnicy 1200mm, głębokości 1,3m, 	wyposażonych w 	zasuwę kołnierzową DN80 i wodomierz kołnierzowy DN80,
	b) w ogrodzie nr 5A, na sieci wodociągowej z rur stalowych DN50, w dwóch 	istniejących 	studniach wodomierzowych SW3 i SW4, wymiana armatury i 	wodomierzy 	o średnicy 	DN40,
	c) w ogrodzie nr 4, wykonanie na sieci wodociągowej z rur PCV DN110, jednej studni 	wodomierzowej SW5, o średnicy 1000mm, głębokości 1,3m, wyposażonej w zawór 	kulowy DN 50 i wodomierz DN50,
 Lokalizacja:  Miasto Świdnica, ogród nr 5 dz. Nr 1821, ogród nr 5A dz. Nr 275 , ogród nr 4 dz. Nr 268 - obręb 5 Zachód.
Adres:       Świdnica ul. Staszica, Lompy.
b) Nazwa i adres inwestora.
Inwestorem zamierzenia budowlanego jest: 
Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie                                 Rodzinny Ogród Działkowy im. Ks. Bolko w Świdnicy   ul. A.krajowej 10   58-100 Świdnica 
c) Imię i nazwiska oraz adres projektanta, sporządzającego informację:
Agnieszka Sakowska 
upr. proj. nr.:  339/DOŚ/11   
ul. 1-maja nr 7/5
58-100 Świdnica
d) Część opisowa:
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
Zakres opracowania obejmuje:
		-modernizację ogrodowych sieci wodociągowych na ogrodach 4, 5 i 5A, 			polegający na 	budowie nowych studni wodomierzowych, oraz wymianie 			armatury i 	wodomierzy w 	istniejących studniach wodomierzowych.

Kolejność realizacji jest następująca:
- odkopanie istniejących rur sieci wodociągowych dla studni W1 i W2 i W5,
- wykonanie studni,
- montaż armatury wodomierzowej,
- zasypanie wykopów,
- demontaż istniejącej armatury wodomierzowej dla studni W3 i W4,
- montaż nowej armatury wodomierzowej,
- wykonanie próby szczelności sieci. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Obszar objęty opracowaniem to teren ogrodu działkowego   gdzie występują alejki ogrodowe,  ogródki działkowiczów z altanami ogrodowymi, wewnętrzna sieć wodociągowa. Teren jest ogrodzony.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:
Nie występują  . W planowanym terminie robót sieć wodociągowa jest nieczynna ( nie wypełniona wodą)  . Prace będą wykonywane przed sezonem wegetacyjnym – nie przewiduje się w  trakcie ich trwania  przebywania na ogrodzie osób trzecich , nie związanych z ich realizacją i nadzorem.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:
- przygniecenia od urządzeń - koparki,
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać ważne badania lekarskie,, mieć badania psychologiczne oraz posiadać świadectwa kwalifikacyjne dla osób prowadzących nadzór nad robotami instalacyjnymi. W brygadzie należy wyznaczyć osoby funkcyjne, w tym kierującego zespołem pracowników. Należy pouczyć pracowników, jakie zagrożenia wystąpią przy realizacji robót budowlanych. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
a) koparka musi być sprawna i mieć świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

                                                            Opracował;                                                                                                                       															Agnieszka Sakowska
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